**Część nr 1. *Załącznik nr 2a do zaproszenia***

**FORMULARZ CENOWY**

KONSERWACJA I PRZEGLĄD OKRESOWY SYSTEMÓW KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **Ilość**  **Szt.** | **Cena jedn. netto** | **Stawka Vat** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość netto** | **Wartość Vat** | | **Wartość brutto** |
| 1. | Wentylacja KNW2 | 1 |  |  |  |  |  | |  |
| 2. | Wentylacja KNW3 | 1 |  |  |  |  |  | |  |
| 3. | Wentylacja KNW1 | 1 |  |  |  |  |  | |  |
| **RAZEM** | | | | | |  | |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. pieczęć imienna, podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

**WYKAZ FILTRÓW BLOK OPERACYJNY I OAIIT:**

I. Wykaz filtrów absolutnych wentylacji Blok Operacyjny i OAiIT:

1. Filtr H13 305x305x80 do NF-V/2/BO/U/W/S - 1 szt.

2. Filtr H13 305x305x80 do NF-V/2/BO/T/W/S - 9 szt.

3. Filtr H13 305x305x80 do NF-V/2/BO/C/W/S - 2 szt.

4. Filtr H13 405x405x80 do NF-V/3/BO/U/W/S - 1 szt.

5. Filtr H13 405x405x80 do NF-V/3/BO/T/W/S - 1 szt.

6. Filtr H13 405x405x80 do NF-H/3/TO/C/S/DN250 - 5 szt.

7. Filtr H13 457x457x80 do NF-V/4/BO/E/W/S - 4 szt.

8. Filtr H13 457x457x80 do NF-V/4/BO/U/W/S - 8 szt.

9. Filtr H13 457x457x80 do NF-H/4/TO/C/S/DN250 - 6 szt.

Komplet filtrów H13 do stropu LAM 1.4/2.4 - 4 kpl.

W każdym komplecie do stropu LAM 1,4/2,4 (Strop nawiewny z przepływem laminarnym, 1400 x 2400 x 395 typ LAM 1,4 / 2,4 – 0 / D / 0 / 0 / 0, L = 2400 m3/h):

-Filtr H13 457x305x80 FA13/50 – 2szt.

-Filtr H13 457x762x80 FA13/50 – 4szt.

Łącznie 4 komplety: -Filtr H13 457x305x80 FA13/50 – 2szt.x4= 8szt.

-Filtr H13 457x762x80 FA13/50 – 4szt.x4=16szt.

II. Wykaz filtrów kieszeniowych dla central wentylacyjnych Blok Operacyjny i OAiIT:

1. Filtr kieszeniowy G4 592x592x360 6k – 12szt.

2. Filtr kieszeniowy G4 592x287x360 6k – 2szt.

3. Filtr kieszeniowy G4 287x592x360 3k – 2szt.

4. Filtr kieszeniowy G4 287x287x360 3k – 2szt.

5. Filtr kieszeniowy F9 592x592x600 8k – 6szt.

6. Filtr kieszeniowy F9 592x287x600 8k – 1szt.

7. Filtr kieszeniowy F9 287x592x600 4k – 1szt.

8. Filtr kieszeniowy F9 287x287x600 4k – 1szt.

W tym:

Centrala KNW2:

- N2 G4 4SZT. 592x592x360 6kieszeni /7,20m2/

- N2 F9 4SZT. 592x592x600 8kieszeni /24m2/

- W2 G4 4SZT. 592x592x360 6 kieszeni /7,20m2/

Centrala KNW3:

- N3 G4 1SZT. 592x592x360 6kieszeni/1,8m2/

- N3 F9 1SZT. 592x592x600 8 kieszeni /6m2/

- W3 G4 1SZT. 592x592x360 6kieszeni/1,8m2/

Centrala KNW1:

- N1 G4 1SZT. 592X592X360 6kieszeni /4,10M2/

- N1 G4 1SZT. 592X287X360 6kieszeni

- N1 G4 1SZT. 287X287X360 3kieszenie

- N1 G4 1SZT. 287X592X360 3kieszenie

-N1 F9 1SZT. 592X592X600 8kieszeni /13M2/

-N1 F9 1SZT. 592X287X600 8kieszeni

-N1 F9 1SZT. 287X287X600 4kieszenie

-N1 F9 1SZT. 287X592X600 4kieszenie

-W1 G4 1SZT. 592X592X360 6kieszeni/4,10M2/

-W1 G4 1SZT. 592X287X360 6kieszeni

-W1 G4 1SZT. 287X287X360 3kieszenie

-W1 G4 1SZT. 287X592X360 3kieszenie